Keyupdater bei einer DM 800 HD installieren.
Die Box muss mit dem Internet verbunden sein.

Zuerst finden wir heraus, welche IP unsere Box hat.

Auf der FB die Menue-Taste drücken und dann jeweils die markierten Menuepunkte wählen
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Bearbeiten Sie die Netzwerk-Konfiguration Ihrer Dreambox.
OK drlicken zum Fortfahren.
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Oben links die IP-Adresse abschreiben
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Jetzt geht’s beim PC weiter‘ bei  Vista zum Startbuttom und wir wählen Computer aus
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Dann tragen wir die IP-Adresse ein. ftp://meine ip-adresse  (nicht www)
[image: image7.png]Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Linkfavoriten
E Dokumente
§ Zuletzt geandert

Weitere »

Ordner
I Desktop
I} Beatriz

Name Typ GesamtgroBe  Freier Speiche

Festplatten (2)

ACER (C)

—
W 20.1 G8 frei von 689 GB

ACERDAT?

Gerate mit Wechselmedien (1)

4
y{ DVD-RW-Laufwerk (E)

Netrwerknfad ()




Bei der Passworteingabe geben wir folgendes ein

Oben:  root

Unten: dreambox

Die Ordner werden angezeigt und wir öffnen den Ordner ‚Var‘
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Ordner ‚temp‘
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Vorher hast Du natürlich einen Keyupdater aus einem Forum heruntergeladen und entpackt.

Jetzt öffnest Du den Ordner wo sich der Keyupdater befindet und ziehst die Datei in den ‚temp‘ Ordner der Dreambox.
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Im ‚temp‘ Ordner der Dreambox befindet sich nur die Keyupdater-Datei mit der Endung .tar.gz

Beim Keyupdater auf das ‚E2‘ für Enigma 2 achten.
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Die Arbeit am PC ist nun beendet und die Datei muss manuell installiert werden.

Dazu auf der Fernbedienung die blaue Taste drücken und das ‚blue Panel‘ öffnet sich.

Wir wählen ‚Datei Manager‘
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Wir suchen den Ordner ‚temp‘ (falls nicht schon automatisch offen)
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Dann finden wir die Keyupdater-Datei und markieren diese via Steuerkreuz der Fernbedienung.
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Dann mit der grünen Taste ‚installieren‘. Wenn die Datei installiert ist mit ‚Exit‘ ganz aussteigen.

Jetzt nutzen wir den Keyupdater. Bitte die grüne Taste der Fernbedienung drücken
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Ich wähle dann jeweils das Minicats KeyBundle
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Sofern ein Cam mit der config-Datei vorhanden ist sollte es jetzt hell sein. Oben sieht man ja die letzten Aktualisierungen.

Viel Spass izaro
P.S. Bitte fragt mich nicht wies mit XP funktioniert, ich habe keine Ahnung da nur Vista vorhanden ist.

